Emprunt des véhicules d’entreprise

# Conditions d'Emprunt

## Politique de prêt de véhicules

|  |  |
| --- | --- |
| Conditions de Prêt | La **mise à disposition des véhicules** s'applique aux collaborateurs se déplaçant pour une durée minimale d'une journée, à une distance supérieure à 50 km de l'établissement. De plus, ceux qui demeurent en mission sur un même chantier pendant au moins une semaine, et ce à une distance d'au moins 20 km de l'entreprise, sont également éligibles au prêt de véhicules. |
| Flexibilité des Demandes | La politique offre une **flexibilité appréciable**, permettant aux collaborateurs de solliciter un véhicule pour toute mission, quel que soit sa durée. Cette démarche englobe les déplacements liés à un ou plusieurs chantiers de notre entreprise. |
| Réservation d’un véhicule | Les collaborateurs bénéficient d'une politique de prêt de véhicules au sein de l'entreprise, favorisant leur mobilité dans différentes situations professionnelles. |
| Flexibilité des Demandes | Procédure de réservation de véhicule auprès du garage :   1. Demander au garage au moins 2 jours avant le départ pour garantir la catégorie correspondante au barème maison. 2. Envoyer par mail à votre supérieur une demande de bon de prêt, spécifier les conditions de la mission.   Une fois le bon reçu, l’envoyer par mail au chef du garage avec les conditions de réservation. |
| Barème | Barème de Catégories de Véhicules par Échelon et Type de Mission :   | Échelon | Mission seul | Mission groupe | | --- | --- | --- | | 1 | Catégorie L ou M | - | | 2 | Catégorie B | Catégorie J | | 3 à 5 | Catégorie A | Catégorie B |   Note : Le sur-classement ou déclassement est possible si la demande est faite 2 jours avant le départ et que la catégorie requise n'est plus disponible. |
| Récupération du véhicule | Vous devrez récupérer la véhicule la veille si vous avez besoin de partir avant 6h du matin. Sinon, vous pouvez la récupérer le jour même. Le technicien vous enverra par e-mail le code de la boîte à clés pour la restitution, ainsi que les informations sur le véhicule (modèle, plaque d'immatriculation, emplacement), en copie au chef de garage, après avoir vérifié le véhicule. |
| Retour du véhicule | Le véhicule doit toujours être rendu avec le réservoir plein et le niveau d'huile vérifié. Assurez-vous de le faire après une semaine de prêt ou plus, après avoir parcouru plus de 2 000 km, et également si le voyant témoin orange du niveau d'huile s'allume pendant votre prêt. |

# Guide de Vérification et Ajustement du Niveau d'Huile Moteur d'un Véhicule

## Pré requis matériel

|  |  |
| --- | --- |
| Matériaux | Liste des matériaux nécessaires pour la vérification et l’ajustement du niveau d'huile moteur d'un véhicule. |

| Matériel | Illustration |
| --- | --- |
| Un chiffon propre |  |
| Un entonnoir |  |
| Bidon d’huile moteur | A person holding a bottle of motor oil  Description automatically generated |

## Étape/action

|  |  |
| --- | --- |
| Plan d’action | Plan étape/action pour la vérification et l’ajustement du niveau d'huile moteur d'un véhicule |

| Étape | Action | Illustration |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Préparation | | |
|  | Vérifiez que le garage a fourni un bidon d’huile correspondant à votre véhicule dans la mallette du coffre arrière. | Voir Pré requis matériel |
|  | Préparez le matériel nécessaire pour vérifier le niveau d’huile moteur : un chiffon propre, un entonnoir, et le bidon d’huile moteur. | Voir Pré requis matériel |
|  | Assurez-vous que votre voiture est à l'arrêt, avec le frein à main engagé, sur une surface plate. Le moteur doit être arrêté depuis au moins 5 minutes pour que l'huile moteur soit redescendue dans son réservoir. |  |
| Phase 2 : Compréhension des voyants | | |
|  | Apprenez à interpréter les différents voyants d’huile moteur : rouge (ajouter de l’huile moteur), orange (vidange nécessaire). | Une image contenant texte, Police, capture d’écran, logo  Description générée automatiquement |
| Phase 3 : Vérification du niveau d'huile | | |
|  | Localisez le levier pour ouvrir le capot. | A close up of a car door handle  Description automatically generated |
|  | Tirez sur le levier pour ouvrir le capot. | A hand holding a car door handle  Description automatically generated |
|  | Ouvrez le capot de votre voiture. | A hand holding a car handle  Description automatically generatedA close up of a car  Description automatically generated |
|  | Localisez le réservoir d'huile et la jauge. | A hand pointing at a car engine  Description automatically generated |
|  | Retirez la jauge. | A person holding a yellow tool next to a car engine  Description automatically generated |
|  | Essuyez la jauge. | A black tool on a white cloth  Description automatically generated |
|  | Réinsérez la jauge. | A car engine with its hood open  Description automatically generatedA person touching the engine of a car  Description automatically generated |
|  | Après quelques secondes, retirez-la à nouveau pour analyser le niveau d'huile. |  |
| Phase 4 : Ajustement du niveau d'huile | | |
|  | Si le niveau d'huile est bas, retirez le bouchon d'huile moteur. | A finger pointing at a gas tank  Description automatically generatedA hand holding a black object  Description automatically generated |
|  | Versez l'huile par petite quantité (0.5L à la fois) à l'aide d'un entonnoir. | A person pouring oil into a car  Description automatically generated |
|  | Laissez au moins une minute pour que l'huile atteigne le réservoir. Remettez la jauge. Après quelques secondes, retirez-la à nouveau pour analyser le niveau d'huile. |  |
|  | Répétez l'opération jusqu'à la zone B du niveau soit atteinte. |  |
| Phase 5 : Finalisation | | |
|  | Une fois le niveau d'huile correct, remettez la jauge et le bouchon à leurs emplacements respectifs, assurez-vous que tout est bien serré. |  |
|  | Nettoyez une éventuelle huile déversée et en cas d'erreur de remplissage, contactez un spécialiste. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retour du véhicule | Plan étape/action pour le Retour du véhicule :   | Étape | Action | | --- | --- | |  | Assurez-vous que le véhicule est propre avant de le rendre. | |  | Rendez les clés et les papiers du véhicule au garage. Les clés doivent être déposées dans les boîtes situées dans le couloir C du garage. | |